	Приложение 
к постановлению администрации Энгельсского муниципального района

от  30.12.2020 года  № 4719






Шкала для оценки критериев, по которым осуществляется оценка и сопоставление заявок участников открытого конкурса на право получения свидетельства (свидетельств) об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
	№  

п/п 
	Наименование критерия,  

показатели шкалы для его оценки 
	Количество 

баллов 

	1.
	Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в расчете на среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения (К1) 

 

*Показатели шкалы для оценки критерия: 

К1 =  0 

К1 более 0 до 0,02 (включительно) 

К1 более 0,02 до 0,04 (включительно) 

К1 более 0,04 до 0,06 (включительно)

К1 более 0,06 до 0,1 (включительно)

К1 более 0,1
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	2.
	Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества, который подтвержден сведениями об исполненных государственных или муниципальных контрактах либо нотариально заверенными копиями свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, заключенных с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления договоров, предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами (исчисляется исходя из количества полных лет осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а в отношении участников договора простого товарищества - исходя из среднеарифметического количества полных лет осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок каждым участником) 

 

Показатели шкалы для оценки критерия: 

за каждый полный год осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок
	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

	3.
	Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок, в том числе: 
	 

	3.1.
	внешний вид транспортного средства (за каждое транспортное средство): 

 

**Показатели шкалы для оценки критерия: 

отлично  

хорошо 

удовлетворительно 

неудовлетворительно 
	 

 

 

 

10 

5 

0 

-10 

	3.2.
	состояние внутреннего оборудования салона транспортного средства (за каждое транспортное средство):  

 

***Показатели шкалы для оценки критерия: 

отлично  

хорошо 

удовлетворительно 

неудовлетворительно 
	 

 

  

 

10 

5 

0 

-10 

	3.3.
	наличие системы кондиционирования салона автобуса, предусмотренного для данного типа транспортного средства (за каждое транспортное средство)  

 

Показатели шкалы для оценки критерия: 

имеется 

отсутствует 
	 

 

 

 

 

10 

0 

	3.4.
	наличие низкого пола салона автобуса, предусмотренного заводом-изготовителем (за каждое транспортное средство) 

 
Показатели шкалы для оценки критерия: 

имеется 

отсутствует 

	 

 

 

 

20

0 

	3.5.
	наличие специального оборудования, предусмотренного для данного типа транспортного средства, для осуществления безопасной посадки и высадки, и (или) перевозки пассажиров из числа инвалидов (в том числе лиц с ограниченными возможностями), и (или) пассажиров с детскими колясками (за каждое транспортное средство)  

 

Показатели шкалы для оценки критерия: 

имеется 

отсутствует 
	 

 

 

 

 

 

 

20

0 


	3.6.
	наличие речевого автоинформатора, выдающего в автоматическом режиме информацию о текущем и следующем остановочном пункте по маршруту регулярных перевозок, а также иную необходимую информацию по вопросам, связанным с оказанием услуг по перевозкам (за каждое транспортное средство)  

 

Показатели шкалы для оценки критерия: 

имеется 

отсутствует 
	 

 

 

 

 

 

 

 

5 

0 

	3.7.
	наличие внутрисалонного электронного табло с бегущей строкой, отображающей информацию о текущем и следующем остановочном пункте по маршруту регулярных перевозок, а также иную необходимую информацию по вопросам, связанным с оказанием услуг по перевозкам (за каждое транспортное средство)  

 

Показатели шкалы для оценки критерия: 

имеется 

отсутствует 
	 

 

  

 

 

 

 

5 

0 

	3.8.
	наличие  внешнего электронного табло с указанием номера и наименования маршрута (за каждое транспортное средство)  

 

Показатели шкалы для оценки критерия: 

имеется 

отсутствует 
	 

 

 

  

5 

0 

	3.9.
	наличие системы безналичной оплаты проезда (за каждое транспортное средство) 

 

Показатели шкалы для оценки критерия: 

имеется 

отсутствует 
	 

 

 

 

10 

0 

	3.10.
	наличие в салоне транспортного средства системы видеофиксации (за каждое транспортное средство)

Показатели шкалы для оценки критерия: 

имеется 

отсутствует 
	 

 

 

5 

0 

	3.11.
	подключение транспортного средства к информационной навигационной системе мониторинга с возможностью передачи информации о местонахождении транспортного средства, доступной для пассажиров на территории региона (при ее наличии) (за каждое транспортное средство)

Показатели шкалы для оценки критерия: 

имеется 

отсутствует 
	 

 
 

10 

0 

	3.12.
	наличие автобусов, работающих на газомоторном топливе на оборудовании, предусмотренном заводом-изготовителем (метан) (за каждое транспортное средство) 

 

Показатели шкалы для оценки критерия: 

имеется 

отсутствует 
	 

 

 

 

50 

0 

	3.13.
	наличие автобусов, работающих на газомоторном топливе на оборудовании, предусмотренном заводом-изготовителем (за исключением метана) (за каждое транспортное средство) 

  

Показатели шкалы для оценки критерия: 

имеется 

отсутствует 
	 

 

 

 

 

40 

0 

	3.14.
	экологический класс транспортного средства (за каждое транспортное средство) 

  

Показатели шкалы для оценки критерия: 

Евро-4 и выше

Евро-3

Евро-2 и ниже
	 

 

 

 

10 

-10 

-50 

	3.15.
	количество посадочных мест для пассажиров, предусмотренных конструкцией транспортного средства (за каждое транспортное средство)

Показатели шкалы для оценки критерия: 

за каждое посадочное место
	1

	4.
	Максимальный срок эксплуатации каждого транспортного средства, предлагаемого юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участником договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок (за каждое транспортное средство)  

 

****Показатели шкалы для оценки критерия: 

до 6 лет (включительно) 

до 8 лет (включительно)

до 10 лет (включительно) 

до 12 лет (включительно)

свыше 12 лет
	50 

30 

10 
0

-50


 
* Показатели шкалы для оценки критерия К1 определяются по формуле: 
 [image: image1.wmf]1
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где: 
П – количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса  (подтверждается справкой из отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения, представленной юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участником договора простого товарищества; в случае если  юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, участник договора простого товарищества осуществляет перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок менее года, копия справки представляется за период со дня начала осуществления деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом до даты размещения Извещения о проведении открытого конкурса); 

 Асс – среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения (подтверждается сведениями, представленными юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, участником договора простого товарищества; в случае если  юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, участник договора простого товарищества осуществляет перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок менее года, сведения представляются за период со дня начала осуществления деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом до даты размещения Извещения о проведении открытого конкурса);  
** Показатели шкалы для оценки критерия определяются органолептическим методом проверки состояния элементов транспортного средства, подлежащих проверке, в соответствии с таблицей № 1 без проведения демонтажных работ, без применения технических средств по следующей схеме: 
а) показатель «отлично» присваивается транспортному средству, у которого не выявлено ни одного недостатка, предусмотренного Таблицей № 1; 
б) показатель «хорошо» присваивается транспортному средству, у которого выявлен один или несколько недостатков, предусмотренных пунктом 7  Таблицы № 1; 
в) показатель «удовлетворительно» присваивается транспортному средству, у которого выявлен один или несколько недостатков, предусмотренных пунктами 6, 5 Таблицы № 1; 
г) показатель «неудовлетворительно» присваивается транспортному средству, у которого выявлен один или несколько недостатков, предусмотренных пунктами  1, 2, 3, 4 Таблицы № 1. 
Таблица №1 

	№  
	Выявленные при осмотре недостатки внешних элементов транспортного средства  
	Наименование элемента 

	
	
	Каркас кузова 
	Кузовные панели 
	Навесные детали кузова 
	Элементы облицовки кузова 
	Остекление кузова 
	Приборы наружного освещения 

	
	
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	1 
	элемент разрушен1 или отсутствует 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2 
	имеются заломы2, перекосы3, изгибы4, складки5 элемента, элемент скручен6 или элемент смещен7, оторван8 от узла, агрегата, детали его фрагмента
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3 
	не выполняет свое функциональное значение 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4 
	на поверхности элемента имеется сквозная коррозия9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5 
	на поверхности элемента имеются вздутия10, вмятины11, коробление12, отслаивание13, задиры14, трещины15
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6 
	имеются следы сквозной коррозии16
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7 
	на поверхности элемента имеются риски17, сколы18 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


1 разрушение – разделение конструктивного элемента на несколько мелких частей или полная потеря им формы и свойств;

2 залом – изменение геометрии конструктивного элемента в виде его сгибания вверх, вниз или назад;

3 перекос – взаимное смещение конструктивных элементов транспортного средства (например, каркаса кузова, кабины, салона, платформы, проемов дверей, капота, крышки багажника, ветрового и заднего стекла, лонжеронов, рамы) в пространстве от конструктивно заданного положения с нарушением сверх допустимых пределов местоположения контрольных (базовых) точек;

4 изгиб – вид деформации конструктивного элемента транспортного средства, характеризующийся дугообразным искривлением (изменением кривизны) оси симметрии элемента либо его части или поверхности. Основные виды изгибов: поперечный, продольный, продольно-поперечный;

5 складка – изменение геометрии конструктивного элемента с образованием неровности в виде волнообразного или прямолинейного сгиба;

6 скручивание – изменение формы конструктивного элемента в виде деформации вокруг воображаемой оси;

7 смещение – нарушение взаимного положения конструктивных элементов, не предусмотренное его конструкцией;

8 отрыв – отделение фрагмента конструктивного элемента;

9 сквозная коррозия - разрушение металла по всей толщине детали в результате химического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой;

10 вздутие – изменение геометрии лакокрасочного покрытия и пластичных конструктивных материалов в виде выпуклости;

11 вмятина – изменение геометрии конструктивного элемента транспортного средства по части или всей площади его поверхности в виде углубления круглой или овальной формы со сглаженными краями без разрывов поверхности элемента (вдавленное место);

12 коробление - искривление и (или) сгибание поверхности конструктивного элемента с появлением неровностей;

13 отслаивание - разделение многослойных материалов, из которых изготовлены конструктивные элементы, на несколько слоев;

14 задир - одностороннее без отрыва отделение поверхностного слоя части, детали с образованием, например, заусениц или полосок;

16 след сквозной коррозии - признак, косвенно указывающий на наличие сквозной коррозии (например, разрушение лакокрасочного покрытия металлической детали изнутри, без повреждения его поверхностного слоя, подтеки ржавчины);

15 трещина - узкое сквозное или несквозное повреждение конструктивного элемента транспортного средства, длина которого превышает его ширину;

17 риска - повреждение поверхностного слоя конструктивного элемента в виде линии незначительной глубины и длины;

18 скол - полное отделение незначительного по площади фрагмента основного материала от поверхности детали. Особым видом скола является скол лакокрасочного покрытия – незначительное по площади отделение фрагмента лакокрасочного покрытия без повреждения материала детали.

 
*** Показатели шкалы для оценки критерия определяются органолептическим методом проверки состояния элементов транспортного средства, подлежащих осмотру, в соответствии с таблицей № 2 без проведения демонтажных работ, без применения технических средств по следующей схеме: 
а) показатель «отлично» присваивается транспортному средству, у которого не выявлено ни одного недостатка, предусмотренного Таблицей № 2:
б) показатель «хорошо» присваивается транспортному средству, у которого выявлен один или несколько недостатков, предусмотренных пунктом  10  Таблицы № 2; 
в) показатель «удовлетворительно» присваивается транспортному средству, у которого выявлен один или несколько недостатков, предусмотренных пунктами 6, 7, 8, 9                           Таблицы № 2; 
г) показатель «неудовлетворительно» присваивается транспортному средству, у которого выявлен один или несколько недостатков, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 4, 5  Таблицы № 2. 
Таблица №2 

	№  
	Выявленные при осмотре недостатки внутренних элементов транспортного средства 
	Наименование элемента 

	
	
	Внутренняя часть каркаса кузова 
	Каркас сидений 
	Поручни 
	Мягкая обивка сидений 
	Напольное покрытие 
	Потолочное покрытие 
	Обивка боковин, дверей 

	
	
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	1 
	элемент разрушен1 или отсутствует 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2 
	имеются заломы2, перекосы3, изгибы4, складки5 элемента, элемент скручен6 или элемент смещен7, оторван8 от узла, агрегата, детали его фрагмента
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3 
	не выполняет свое функциональное значение 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4 
	на поверхности металлических элементов имеется сквозная коррозия9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5 
	имеются разрыв10, разрезы11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6 
	на поверхности элемента имеются вздутия12, вмятины13, коробление14, отслаивание15, задиры16, трещины17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7 
	на поверхности металлических элементов имеются следы сквозной коррозии18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8 
	на поверхности элементов имеются надрезы19, проколы20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	на поверхности элементов имеются следы загрязнений21
	
	
	
	
	
	
	

	10
	на поверхности элемента имеются риски22, сколы23 
	
	
	
	
	
	
	


 1 разрушение – разделение конструктивного элемента на несколько мелких частей или полная потеря им формы и свойств;

2 залом – изменение геометрии конструктивного элемента в виде его сгибания вверх, вниз или назад;

3 перекос – взаимное смещение конструктивных элементов транспортного средства (например, каркаса кузова, кабины, салона, платформы, проемов дверей, капота, крышки багажника, ветрового и заднего стекла, лонжеронов, рамы) в пространстве от конструктивно заданного положения с нарушением сверх допустимых пределов местоположения контрольных (базовых) точек;

4 изгиб – вид деформации конструктивного элемента транспортного средства, характеризующийся дугообразным искривлением (изменением кривизны) оси симметрии элемента либо его части или поверхности. Основные виды изгибов: поперечный, продольный, продольно-поперечный;

5 складка – изменение геометрии конструктивного элемента с образованием неровности в виде волнообразного или прямолинейного сгиба;

6 скручивание – изменение формы конструктивного элемента в виде деформации вокруг воображаемой оси;

7 смещение – нарушение взаимного положения конструктивных элементов, не предусмотренное его конструкцией;

8 отрыв – отделение фрагмента конструктивного элемента;

9 сквозная коррозия – разрушение металла по всей толщине детали в результате химического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой;

10 разрыв – сквозное повреждение конструктивного элемента неправильной формы с неровными краями без отделения части материала (длина повреждения превышает его ширину);

11 разрез – сквозное или несквозное узкое повреждение в основном линейной формы, длина которого превышает его ширину, в мягких материалах (например резина, ткани);

12 вздутие – изменение геометрии лакокрасочного покрытия и пластичных конструктивных материалов в виде выпуклости;

13 вмятина – изменение геометрии конструктивного элемента транспортного средства по части или всей площади его поверхности в виде углубления круглой или овальной формы со сглаженными краями без разрывов поверхности элемента (вдавленное место);

14 коробление – искривление и (или) сгибание поверхности конструктивного элемента с появлением неровностей;

15 отслаивание – разделение многослойных материалов, из которых изготовлены конструктивные элементы, на несколько слоев;

16 задир – одностороннее без отрыва отделение поверхностного слоя части, детали с образованием, например, заусениц или полосок;

17 трещина – узкое сквозное или несквозное повреждение конструктивного элемента транспортного средства, длина которого превышает его ширину;

18 след сквозной коррозии – признак, косвенно указывающий на наличие сквозной коррозии (например, разрушение лакокрасочного покрытия металлической детали изнутри, без повреждения его поверхностного слоя, подтеки ржавчины);

19 надрез – несквозное повреждение конструктивного элемента небольшой глубины с ровными краями без отделения части материала, длина которого превышает его ширину;

20 прокол – сквозное отверстие малой величины, как правило, круглой формы;

21 следы эксплуатационных загрязнений – снижение яркости и чистоты окраски, ухудшение гигиенических свойств, появление пятен, неприятного запаха, интенсивное разрушение покрытия элемента.

22 риска - повреждение поверхностного слоя конструктивного элемента в виде линии незначительной глубины и длины;

23 скол - полное отделение незначительного по площади фрагмента основного материала от поверхности детали. Особым видом скола является скол лакокрасочного покрытия – незначительное по площади отделение фрагмента лакокрасочного покрытия без повреждения материала детали.

 
**** показатели шкалы для оценки критерия определяются претендентом на участие в открытом конкурсе для каждого транспортного средства при формировании конкурсной заявки из установленных шкалой показателей критерия, исходя из заявленного на открытый конкурс максимального срока эксплуатации для каждого транспортного средства, путем расчета срока эксплуатации с момента его первого приобретения для использования по назначению до достижения максимального срока эксплуатации транспортного средства в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок. 
